|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作業名 | 打診調査 | | 作成日 | 2022年 3月10日 |
| 作業工法等 | 打診、ロープアクセス法 | | | |
| 使用機器・道具 | 打診棒、連続打音検査装置(コンコン)、コンベックス、マスキングテープ、チョーク | | | |
| 作業に必要な資格 | 無し | | | |
| 職長名 |  | | | |
| 作業工程 | 作業の順序 | 手順・安全のポイント | | |
| 準備・移動 | １）使用道具の確認    ２）作業前ミーティング  　・健康状態の確認  　・保護具・服装の確認  　・資格者の確認  　・作業手順の確認  　・現地KYの実施    ３）現地への移動  ４）作業場所の周辺環境の確認 | ・打診棒の種類（長さや形状など）の確認  ・体調不良の有無の確認  ・適正な保護具の着用  ・資格証の確認(高所、ピット内作業など)  ・関係する作業員全員に周知し相互理解を深める  ・現地の状況に合わせた危険予知を行う  ・つまずき・転倒に注意する  ・第三者への接触に注意する  ・支障物の確認  ・競合作業の有無の確認  ・状況に合わせて使用道具に落下防止措置を講じる  （高所作業など）  ・状況に合わせて立入禁止区画設置、上部作業中の明示、第三者誘導などの措置を講じる | | |
| 作業 | １）打診調査 | ・作業計画に準じた打診方法（軌道間隔など）で行う  ・必要以上に打診棒を振り回さない  ・打診対象部材落下の危険性があるため、作業中は直下の第三者往来、設備などに注意する  ・移動時のつまずき・転倒に注意する  ・高所での作業中、無理な姿勢で行わない | | |
| 片付け・移動 | １）片付け  ２）移動 | ・残置物がないか確認する  ・マーキングの剥し忘れ、消し忘れがないか確認する  ・つまずき・転倒に注意する  ・第三者への接触に注意する | | |

|  |
| --- |
| 作業状況図 |
| 建物, 男, フロント, ボール が含まれている画像  自動的に生成された説明  人, 屋外, 建物, 男 が含まれている画像  自動的に生成された説明屋外, 建物, 立つ, ストリート が含まれている画像  自動的に生成された説明  打診棒  連続打音検査装置  連続打音検査装置による打診状況  ロープアクセス法による打診状況  ロープアクセス法による打診状況  歩行範囲での打診状況  使用機器・道具  作業状況例 |